**Технически характеристики модуля сушильного СОЮЗ-10**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры (высота, ширина, глубина) | 1998×625×612\*мм |  |
| Количество съемных патрубков для завешивания обуви | 20 шт. |  |
| Максимальная нагрузка на съемный патрубок для завешивания обуви | 3 кг |
| Длина шнура электропитания | 2,5 м (от места подсоединения к плате управления) |
| Заземление шкафа | через заземляющую жилу и заземляющий контакт в вилке шнура электропитания. |
| Напряжение питания | 230В/50Гц |
| Количество тангенциальных вентиляторов | 1 шт. |  |
| Производительность тангенциального вентилятора | 300 м3/час |  |
| Мощность электродвигателя тангенциального вентилятора | 53 Вт |  |
| Количество игольчатых слюдяных нагревателей | 1 шт. |  |
| Мощность игольчатых слюдяных нагревателей | 1х2000=2000 Вт |  |
| Тип бактерицидной лампы | Philips TUV 8W |
| Мощность бактерицидной лампы | 8 Вт |
| Режимы работы | ·   сушка без нагрева; ·   точное поддержание температуры 400; ·   режим охлаждения нагревательного элемента в течении 1 минуты при отключении |
| Таймер с фиксированной установкой автоматического отключения | · автоматическое отключение от 30 мин. до 8 часов, с шагом 30 мин.;·  ручное выключение (без таймера) |
| Защита от перегрева | термоплавкий предохранитель (без возврата в исходное положение) |
| Масса нетто | 48,5\* кг |  |
|  |  |  |  |

\* в сборе с подставкой