**Технически характеристики модуля сушильного СОЮЗ-20**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Габаритные размеры (высота, ширина, глубина) |  | | 2061×625×656\*мм |
| Количество съемных патрубков для завешивания обуви |  | | 40 шт. |
| Максимальная нагрузка на съемный патрубок для завешивания обуви | 3 кг | | |
| Длина шнура электропитания | 2,5 м (от места подсоединения к плате управления) | | |
| Заземление шкафа | через заземляющую жилу и заземляющий контакт в вилке шнура электропитания. | | |
| Напряжение питания | 230В/50Гц | | |
| Количество тангенциальных вентиляторов |  | 2 шт. | |
| Производительность тангенциального вентилятора |  | 600 м3/час | |
| Мощность электродвигателя тангенциального вентилятора |  | 106 Вт | |
| Количество игольчатых слюдяных нагревателей |  | 2 шт. | |
| Мощность игольчатых слюдяных нагревателей |  | 2х1000=2000 Вт | |
| Тип бактерицидной лампы | Philips TUV 8W | | |
| Мощность бактерицидной лампы | 8 Вт | | |
| Режимы работы | ·   сушка без нагрева; ·   точное поддержание температуры 400; ·   режим охлаждения нагревательного элемента в течении 1 минуты при отключении | | |
| Таймер с фиксированной установкой автоматического отключения | ·  автоматическое отключение от 30 мин. до 8 часов, с шагом 30 мин.; ·  ручное выключение (без таймера) | | |
| Защита от перегрева | термоплавкий предохранитель (без возврата в исходное положение) | | |
| Масса нетто |  | | 63\* кг |
|  |  |  |  |

\* в сборе с подставкой